AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  	

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA	
	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Servizio Programmazione e Gestione del Territorio		
Ultimo aggiornamento MAGGIO 2008	

protocollo generale

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA
allegata alla 
DENUNCIA LAVORI

PER opere IN conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
(art. 65, DPR 06/06/2001 n. 380)

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso eD a struttura metallica
(artt. 64-76 DPR 06/06/2001 n. 380)

 

	
•	Permesso per Costruire  N.		del		
		
•	Denuncia Inizio Attività  N.		del		
	
UBICAZIONE:	Via		civ.		
DATI CATASTALI 	Foglio	Mappale/i	Sub	

I sottoscritti 		in qualità di progettista, e 	

	in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI	

	per la costruzione di		

	di variante		di integrazione		relativi a precedente denuncia	

n°		del		in via		

A) 	ELENCO DEI MATERIALI IMPIEGATI E DEI LAVORI PRINCIPALI:
1.	Pali di fondazione
2.	Calcestruzzo per plinti - travi rovesce - muri nell’interrato -

3.	Calcestruzzo per strutture in elevazione, gettato in opera
4.	Acciaio per cemento armato
5.	Solai in opera - prefabbricati
6.	Travi - pilastri o altri manufatti prefabbricati in serie (in cemento armato - cemento armato precompresso - ferro)
7.	Travi - pilastri o altri manufatti prefabbricati occasionali (in cemento armato - cemento armato precompresso - ferro)
8.	Calcestruzzo, per i manufatti di cui al precedente n° 7
9.	Ferro per cemento armato, per i manufatti di cui al precedente n° 7
10.	Acciaio armonico, per i manufatti di cui al precedente n° 7
11.	Ferro in profilati, per i manufatti al precedente n° 7
12.		

13.		

B)	ILLUSTRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEI MATERIALI DI CUI AL PRECEDENTE ELENCO A):
1.	Pali di fondazione (fornire una descrizione estesa)

	

	

2.	Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

3.	Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

4.	Acciaio per c.a.		

5.	Solai (fornire una descrizione estesa e, in caso di prefabbricati, fornire notizie 	

relative alle caratteristiche di impiego)		

	

6.1 Manufatti prefabbricati in serie dichiarata:

estremi dell’atto di deposito		

in data		

6.2 Manufatti prefabbricati in serie controllata:

estremi dell’autorizzazione alla produzione n°		del		

7.	Manufatti prefabbricati occasionali:

	

	

8.	Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

Calcestruzzo per		di classe non inferiore a		N/mm2	

con diametro massimo inerte D =		mm e lavorabilità (slump) > a		cm;	

9.	Acciaio per i manufatti di cui al precedente punto 7.

Tipo:		

caratteristiche:		

10.	Acciaio armonico per manufatti in cemento armato precompresso di cui al precedente punto 7.

Tipo:		

caratteristiche:		

11.	Ferro per profilati - tipi:		

	

12.			

13.			

SPAZIO PER ULTERIORI INFORMAZIONI

	

	

	

	

	

N.B.: I leganti, gli inerti, l’acqua, gli impianti, dovranno corrispondere alle qualità previste dalle Norme Tecniche in vigore, alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Data		

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

	IN OPERA		

	PREFABBRICATE		

	METALLICHE		

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

	DELLE STRUTTURE IN OPERA		

	DEL MONTAGGIO