Title: AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI ___SETTORE 3° TECNICO URBANISTICO
Author: ced
Last saved by: pc25
Company: Comune di Sassuolo

| ▶  AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  ◀ | SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

COMUNE DI NOVI DI MODENA
Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

Ultimo aggiornamento MAGGIO 2008

opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso eD a struttura metallica
(artt. 64-76 DPR 06/06/2001 n. 380)

protocollo generale

timbro deposito

 

•	Permesso per Costruire  N. | | del |
•	Denuncia Inizio Attività  N. | | del |
UBICAZIONE: | Via | | civ. |
DATI CATASTALI | Foglio | Mappale/i | Sub

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA
(art. 65, comma 6, DPR 06/06/2001 n. 380)
(da depositare entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture)

Il sottoscritto | | In qualità di Direttore dei lavori

per la costruzione di |

in Novi Modena | via | | n° |

relativi a precedente Denuncia Lavori in C.A.  n° | | del |

Con riferimento ai lavori di cui all’oggetto, dichiara di essersi recato in cantiere il giorno

| e di avere constatato che le strutture erano state ultimate.

Con riferimento agli obblighi previsti dall’art. 65 DPR 06/06/2001 n° 380, si precisa quanto segue:
1.	i lavori furono denunciati dal Costruttore, prima dell’inizio dei lavori, con le modalità previste dall’art. 65 DPR 380/2001;
2.	la realizzazione dell’opera è avvenuta in piena conformità con gli elaborati di progetto allegati alla denuncia presentata, anche per quanto concerne le qualità, le dosature dei materiali, le dimensioni, la forma, il posizionamento delle armature, le tecniche ed i livelli di precompressione;
3.	per i manufatti prefabbricati si allega la relazione del RESPONSABILE  della PRODUZIONE;
4.	durante il corso dei lavori SONO / NON SONO state effettuate prove di carico (il cui esito positivo verrà illustrato al Collaudatore ed il cui verbale si allega alla presente);
5.	dei materiali impiegati sono stati eseguiti i controlli previsti D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
6.	i manufatti in cemento armato precompresso sono stati realizzati con la tecnica di precompressione a cavi ADERENTI / SCORREVOLI. Per le strutture precompresse in opera gli allungamenti misurati nelle armature di precompressione ed i conseguenti valori di tensione iniziali sono indicati nello specifico allegato.
Novi di Modena lì |

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| della realizzazione strutturale |

| del montaggio delle strutt. prefabbr. |

ALLEGATI:

Per strutture in cemento armato in opera:
•	certificato del Laboratorio Ufficiale (in originale) su cubetti in calcestruzzo, prelevati dagli impasti utilizzati;
•	fotocopie, vidimate dal Direttore dei Lavori Strutturali, dei certificati dei controlli in stabilimento (acciaieria) su acciaio in barre impiegato;
•	certificato del Laboratorio Ufficiale (in originale) relativo ai controlli in cantiere su acciaio in barre impiegato.

Per strutture prefabbricate in cemento armato o cemento armato precompresso:
•	dichiarazione, firmata dal Tecnico Responsabile della Produzione, per quanto concerne le qualità e dosature dei materiali, dimensioni, forme, posizionamento armature, tecniche e livelli di precompressione.

MANUFATTI DI PRODUZIONE OCCASIONALE:
•	certificati del Laboratorio Ufficiale (in originale) su cubetti del calcestruzzo utilizzato;
•	fotocopie, vidimate dal responsabile della produzione, dei certificati dei controlli in stabilimento (acciaieria) su acciaio in barre impiegato;
•	certificati del Laboratorio Ufficiale (in originale) relativi ai controlli in cantiere su acciaio in barre impiegato;

MANUFATTI DI PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA:
•	dichiarazione, firmata dal Tecnico Responsabile della Produzione, attestante il periodo effettivo della produzione in stabilimento.
A tale dichiarazione sono allegati:
a)	estratto del registro di produzione, relativo al periodo dichiarato;
b)	fotocopia, vidimata dal Responsabile della Produzione, dei certificati emessi dal Laboratorio Ufficiale, relativi ai cubetti in calcestruzzo;
•	fotocopia, vidimata dal Responsabile della produzione, del certificato di Laboratorio Ufficiale relativo ai risultati di controllo obbligatori in acciaieria, relativi a:
a)	acciaio in barre | b)	acciaio per precompresso
•	fotocopia, vidimata dal Responsabile della Produzione, dei certificati di Laboratorio Ufficiale relativi ai controlli obbligatori, effettuati nello stabilimento di produzione dei manufatti, per acciaio in barre;

MANUFATTI DI PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA:
•	dichiarazione, firmata dal Responsabile della Produzione, attestante il periodo effettivo della produzione in stabilimento. 
A tale dichiarazione sono allegati:
a)	estratto del registro di produzione, relativo al periodo dichiarato;
b)	estremi dei certificati di verifica preventiva del Laboratorio Ufficiale;
•	fotocopia, vidimata dal Responsabile di Produzione, del certificato di Laboratorio Ufficiale, relativo ai controlli obbligatori in acciaieria, relativi a:
a)	acciaio in barre | b)	acciaio per precompresso
•	fotocopia, vidimata dal Responsabile di Produzione, dei certificati di Laboratorio Ufficiale, relativi ai controlli obbligatori, effettuati nello stabilimento di produzione dei manufatti, per acciaio in barre.

Per strutture in acciaio laminato:
•	fotocopia, vidimata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile di Produzione, dei documenti d’accompagnamento delle forniture consistenti in:
a)	certificato di collaudo interno;
b)	dichiarazione che il prodotto è qualificato;
•	certificati rilasciati dal Laboratorio Ufficiale (in originale) relativi ai controlli in officina o in cantiere.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.